HomeAssistant Erweiterungen

2023 kam zur HomeAssistant-Ausstattung des Space einiges dazu.

Steuer-Panele

Um die neuen Sensoren schnell auf einen Blick zu sehen und die Beleuchtung ohne HA-Anmeldung am Handy oder PC zu steuern wurden Touch-fähige Geräte aufgehängt und aufgestellt.

Ein günstiges Ali-Express Tablet wurde von Pixtxa auf der Brücke aufgestellt. Die Ladeschaltung wurde durch einen 12V-Vorfall zerstört, doch der rest funktioniert weiterhin OK. Jetzt wird es direkt über einen Spannungsregler an den Batteriekontakten versorgt.

iPods

Vor einer Weile erhielten wir vom Franziskaner-Museum 8 alte iPod Touch der 6. Generation. Deren Akkus waren beschädigt, da sie über die COVID bedingten Schliessungen hinweg im Museum am Ladekabel in der Sonne liegengelassen wurden. Drei wurden damals zur Verwendung im Space für HomeAssistant beiseitegelegt.

Die Akkus, wurden aus allen Drei entfernt. Sie waren so aufgebläht, dass sie das Display wölbten. Stattderen wurden Kabel an die Akku-Pads gelötet und ein Loch in die Rückseite gebohrt, um diese Kabel nach außen zu führen. Die iPods sind erstaunlich zufrieden über einen unbegrenzt großen Akku ohne Daten-/Temperatur-Leitung. Die Spannungsversorgung erfolgt nun über Spannungsregler die bei einer Firma entsorgt werden sollten, da sie durch einen Herstellungs-Fehler mit einem falschen Verbinder bestückt wurden, und es sich nicht lohnen würde, dies zu beheben. Elektrisch sind sie jedoch in Ordnung, weshalb sie hier verwendet werden können. Nur ein Widerstand auf der Rückseite wurde ersetzt, um die Ausgangsspannung auf ca 3.9V zu setzen. Die Spannungsregler werden von 12V-Netzteilen versorgt. (Danke Dampfkadse)

Ein iPod Befindet sich augenblicklich im Maschinenraum

(kein Bild)

Ein weiterer ist auf der Brücke am AV-Regal befestigt.

Auch ein iPad mit leicht beschädigtem Display wurde gespendet und wird vorraussichtlich auch als HomeAssistant-Panel verwendet.

Raumluftsensoren

Die Luftqualität in unseren Räumlichkeiten kann nun auch von HomeAssistant aus überwacht werden, mit Hilfe der neuen Raumluftsensoren.

Der optisch ansprechendste steht im Maschienenraum. In einen IKEA Vindriktning 2.5µm Feinstaubsensor (basiert auf einem PM1006) wurde ein ESP32-Board zur Verbindung mit HomeAssistant und ein AHT10 Temperatur- und Feuchtesensor eingebaut. Oben drauf sitzt ein MH-Z19B NDIR CO2 Sensor.

Der Raumluftsensor im Labor basiert auch auf dem gleichen IKEA Produkt, jedoch mit einem ESP32S2-basiertem PCB-Prototyp aus dem Entwicklungs-E-Schrott einer Firma als Mikrocontroller. Da der Prototyp leider nicht in das Gehäuse passt, ist er seitlich befestigt. Auch hier ist ein MH-Z19B CO2-Sensor oben drauf verbaut. Der DHT22, der eigentlich zur Temperatur- Feuchtemessung bestimmt war ist leider defekt.

Auf der Brücke gibt es auch einen Raumluftsensor, jedoch misst dieser statt Feinstaub die konzentration Organischer Verbindungen in der Luft über einen CCS811 Sensor. Da in diesem Raum am meisten gegessen wird ist diese Messgröße vermutlich interessanter als Feinstaub, für den nur zwei Sensoren zur Verfügung standen. Auch hier wird die CO2-Konzentration über einen MH-Z19C gemessen, sowie Temperatur und Feuchte über einen HDC1080.

LED-Streifen